{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Приложение № 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Приложение № 2","index":0,"n_rows":1645,"n_cols":6,"rows_kept":1645,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5]]}
[{"$nulls":5},"Приложение №2"]
["Перечень норм"]
[]
["№ п.п.","Тип сборника","Код машины, механизма","Наименование машины, механизма","Код нормы","Наименование нормы"]
[1,2,3,4,5,6]
[1,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-01","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:до 500 м в грунтах групп I, II"]
[{"$f":"1+A6","v":2},"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-02","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[{"$f":"1+A7","v":3},"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-03","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах групп I, II"]
[4,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-04","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[5,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-05","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:до 500 м в грунтах групп I, II"]
[6,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-06","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[7,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-07","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах групп I, II"]
[8,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-08","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[9,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-09","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы:I, II"]
[10,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-10","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группыIII"]
[11,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-11","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:I, II групп"]
[12,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-12","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтахIII группы"]
[13,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-13","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах:I, II групп"]
[14,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-14","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтахIII группы"]
[15,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-15","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах:I, II групп"]
[16,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-001-16","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтахIII группы"]
[17,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-01","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[18,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-02","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[19,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-03","Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[20,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-04","Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[21,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-05","Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м"]
[22,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-06","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[23,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-07","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[24,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-08","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[25,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-09","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[26,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-10","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[27,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-002-11","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[28,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-003-02","Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабелядо 2 кг"]
[29,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-003-03","Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабелядо 3 кг"]
[30,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-003-04","Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабелядо 6 кг"]
[31,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-003-05","Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабелядо 9 кг"]
[32,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-003-06","Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабелядо 13 кг"]
[33,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-003-07","Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабелядо 18 кг"]
[34,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-048-03","Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема:до 100 м"]
[35,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-048-04","Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоемадо 200 м"]
[36,"ФЕРм","91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)","10-06-048-05","Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее"]
[37,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-01","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:5"]
[38,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-02","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы6-7"]
[39,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-03","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы8"]
[40,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-04","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы9"]
[41,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-05","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы10-11"]
[42,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-06","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:5"]
[43,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-07","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы6-7"]
[44,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-08","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы8"]
[45,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-09","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы9"]
[46,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-103-10","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы10-11"]
[47,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-01","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:5"]
[48,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-02","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы6-7"]
[49,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-03","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы8"]
[50,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-04","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы9"]
[51,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-05","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы10-11"]
[52,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-06","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:5"]
[53,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-07","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы6-7"]
[54,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-08","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы8"]
[55,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-09","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы9"]
[56,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-104-10","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы10-11"]
[57,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-01","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:5"]
[58,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-02","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы6-7"]
[59,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-03","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы8"]
[60,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-04","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы9"]
[61,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-05","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы10-11"]
[62,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-06","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:5"]
[63,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-07","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы6-7"]
[64,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-08","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы8"]
[65,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-09","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы9"]
[66,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-105-10","Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы10-11"]
[{"$f":"1+A71","v":67},"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-01","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:5"]
[68,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-02","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[69,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-03","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы8"]
[70,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-04","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы9"]
[71,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-05","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[72,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-06","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:5"]
[73,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-07","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[74,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-08","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы8"]
[75,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-09","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы9"]
[76,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-10","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[77,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-11","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:5"]
[78,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-12","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[79,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-13","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы8"]
[80,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-14","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы9"]
[81,"ФЕР","91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3","29-01-106-15","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[82,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-017-05","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[83,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-017-06","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[84,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-017-07","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[85,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-017-08","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[86,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-018-05","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[87,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-018-06","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[88,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-018-07","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[89,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-018-08","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[90,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-019-05","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[91,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-019-06","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[92,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-019-07","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[93,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-019-08","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[94,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-020-05","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[95,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-020-06","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[96,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-020-07","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[97,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-020-08","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[98,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-021-05","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[99,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-021-06","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[100,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-021-07","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[101,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-021-08","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[102,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-022-05","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[103,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-022-06","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[104,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-022-07","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[105,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-022-08","Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[106,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-023-05","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[107,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-023-06","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[108,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-023-07","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[109,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-023-08","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[110,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-024-05","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[111,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-024-05","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[112,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-024-06","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[113,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-024-06","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[114,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-024-07","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[115,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-024-07","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[116,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-024-08","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[117,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-024-08","Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[118,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-03","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[119,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-03","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[120,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-04","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород2-3"]
[121,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-04","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород2-3"]
[122,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-05","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[123,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-05","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[124,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-06","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[125,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-06","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[126,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-07","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[127,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-07","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[128,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-08","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[129,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-09","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[130,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-025-10","Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[{"$f":"1+A135","v":131},"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-01","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[132,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-01","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[133,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-02","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород2-3"]
[134,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-02","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород2-3"]
[135,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-03","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[136,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-03","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[137,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-04","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[138,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-05","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[139,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-06","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[140,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-07","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[141,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-026-08","Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[142,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-030-01","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:2-3"]
[143,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-030-02","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[144,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-030-03","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[145,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-030-04","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[146,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-030-05","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[147,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-030-06","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[148,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-030-07","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[149,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-031-01","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород:2-3"]
[150,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-031-02","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[151,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-031-03","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[152,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-031-04","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[153,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-031-05","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[154,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-031-06","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[155,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-031-07","Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[156,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-032-01","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:2-3"]
[157,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-032-02","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[158,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-032-03","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[159,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-032-04","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[160,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-032-05","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[161,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-032-06","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[162,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-032-07","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[163,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-033-01","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:2-3"]
[164,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-033-02","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[165,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-033-03","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[166,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-033-04","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[167,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-033-05","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[168,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-033-06","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[169,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-033-07","Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[170,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-01","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[171,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-02","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[172,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-03","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[173,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-04","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[174,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-05","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[175,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-06","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[176,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-07","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[177,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-08","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[178,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-09","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[179,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-10","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[180,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-11","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[181,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-12","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[182,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-13","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[183,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-14","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[184,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-15","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[185,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-16","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[186,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-17","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[187,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-18","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[188,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-19","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[189,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-20","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[190,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-21","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[191,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-22","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[192,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-23","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[193,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-044-24","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[194,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-01","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[{"$f":"1+A199","v":195},"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-02","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[196,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-03","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[197,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-04","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[198,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-05","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[199,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-06","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[200,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-07","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[201,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-08","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[202,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-09","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[203,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-10","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[204,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-11","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[205,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-12","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[206,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-13","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[207,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-14","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[208,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-15","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[209,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-16","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[210,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-17","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[211,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-18","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[212,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-19","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[213,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-20","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[214,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-21","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[215,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-22","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[216,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-23","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[217,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-047-24","Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[218,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-01","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[219,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-02","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[220,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-03","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[221,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-04","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[222,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-05","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[223,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-06","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[224,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-07","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[225,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-08","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[226,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-09","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[227,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-10","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[228,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-11","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[229,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-12","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[230,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-13","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[231,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-14","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[232,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-15","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[233,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-16","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[234,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-17","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5"]
[235,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-18","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3"]
[236,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-19","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6"]
[237,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-20","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9"]
[238,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-21","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12"]
[239,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-22","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15"]
[240,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-23","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18"]
[241,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-048-24","Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сеченияот 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20"]
[242,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-116-01","Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[243,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-116-02","Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[244,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-116-03","Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[245,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-116-04","Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[246,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-116-05","Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[247,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-116-06","Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[248,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-116-07","Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[249,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-116-08","Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[250,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-117-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[251,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-117-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[252,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-117-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[253,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-117-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[254,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-117-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[255,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-117-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[256,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-117-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[257,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-117-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[258,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-118-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[{"$f":"1+A263","v":259},"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-118-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[260,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-118-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[261,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-118-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[262,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-118-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[263,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-118-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[264,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-118-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[265,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-118-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[266,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-119-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[267,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-119-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[268,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-119-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[269,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-119-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[270,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-119-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[271,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-119-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[272,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-119-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[273,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-119-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[274,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-120-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[275,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-120-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[276,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-120-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[277,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-120-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[278,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-120-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[279,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-120-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[280,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-120-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[281,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-120-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[282,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-121-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[283,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-121-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[284,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-121-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[285,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-121-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[286,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-121-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[287,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-121-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[288,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-121-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[289,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-121-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[290,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-122-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[291,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-122-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[292,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-122-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[293,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-122-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[294,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-122-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[295,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-122-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[296,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-122-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[297,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-122-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[298,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-123-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[299,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-123-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[300,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-123-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[301,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-123-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[302,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-123-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[303,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-123-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[304,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-123-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[305,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-123-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[306,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-124-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[307,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-124-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[308,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-124-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[309,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-124-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[310,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-124-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[311,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-124-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[312,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-124-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[313,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-124-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[314,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-125-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[315,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-125-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[316,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-125-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[317,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-125-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[318,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-125-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[319,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-125-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[320,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-125-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[321,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-125-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[322,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-126-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[{"$f":"1+A327","v":323},"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-126-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[324,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-126-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[325,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-126-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[326,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-126-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[327,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-126-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[328,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-126-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[329,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-126-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[330,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-127-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[331,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-127-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[332,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-127-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[333,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-127-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[334,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-127-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[335,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-127-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[336,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-127-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[337,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-127-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[338,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-128-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[339,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-128-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[340,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-128-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[341,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-128-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[342,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-128-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[343,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-128-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[344,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-128-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[345,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-128-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[346,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-129-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[347,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-129-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[348,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-129-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[349,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-129-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[350,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-129-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[351,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-129-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[352,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-129-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[353,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-129-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[354,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-130-01","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[355,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-131-01","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[356,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-131-02","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[357,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-138-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[358,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-138-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[359,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-138-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[360,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-138-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[361,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-139-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[362,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-139-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[363,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-139-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[364,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-139-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[365,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-140-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[366,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-140-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[367,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-140-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[368,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-140-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[369,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-141-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[370,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-141-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[371,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-141-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[372,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-141-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[373,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-142-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[374,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-142-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[375,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-142-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[376,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-142-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[377,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-143-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[378,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-143-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[379,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-143-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[380,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-143-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[381,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-172-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[382,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-172-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[383,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-172-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[384,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-172-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[385,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-172-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[386,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-172-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[{"$f":"1+A391","v":387},"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-172-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[388,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-172-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[389,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-173-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[390,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-173-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[391,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-173-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[392,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-173-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[393,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-173-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[394,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-173-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[395,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-173-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[396,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-173-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[397,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-174-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[398,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-174-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[399,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-174-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[400,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-174-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[401,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-174-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[402,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-174-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[403,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-174-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[404,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-174-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[405,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-175-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[406,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-175-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[407,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-175-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[408,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-175-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[409,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-175-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[410,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-175-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[411,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-175-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[412,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-175-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[413,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-176-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[414,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-176-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[415,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-176-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[416,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-176-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[417,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-176-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[418,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-176-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[419,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-176-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[420,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-176-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[421,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-177-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[422,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-177-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[423,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-177-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[424,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-177-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[425,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-177-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[426,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-177-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[427,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-177-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[428,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-177-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[429,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-178-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[430,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-178-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[431,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-178-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[432,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-178-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[433,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-178-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[434,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-178-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[435,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-178-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[436,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-178-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[437,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-179-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[438,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-179-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[439,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-179-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[440,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-179-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[441,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-179-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[442,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-179-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[443,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-179-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[444,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-179-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[445,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-180-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[446,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-180-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[447,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-180-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[448,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-180-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[449,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-180-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[450,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-180-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[{"$f":"1+A455","v":451},"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-180-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[452,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-180-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[453,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-181-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[454,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-181-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[455,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-181-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[456,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-181-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[457,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-181-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[458,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-181-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[459,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-181-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[460,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-181-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[461,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-182-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[462,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-182-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[463,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-182-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[464,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-182-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[465,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-182-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[466,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-182-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[467,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-182-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[468,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-182-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[469,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-183-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[470,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-183-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[471,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-183-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[472,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-183-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[473,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-183-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[474,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-183-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[475,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-183-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[476,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-183-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[477,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-184-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[478,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-184-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[479,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-184-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[480,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-184-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[481,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-184-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[482,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-184-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[483,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-184-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[484,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-184-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[485,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-185-01","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[486,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-185-02","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[487,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-185-03","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[488,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-185-04","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[489,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-185-05","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[490,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-185-06","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[491,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-185-07","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[492,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-185-08","Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[493,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-193-01","Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[494,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-193-02","Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[495,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-193-03","Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[496,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-193-04","Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[497,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-193-05","Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[498,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-193-06","Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[499,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-193-07","Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[500,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-193-08","Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[501,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-194-01","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[502,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-194-02","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[503,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-194-03","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[504,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-194-04","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[505,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-194-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[506,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-194-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[507,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-194-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[508,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-194-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[509,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-195-01","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[510,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-195-02","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[511,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-195-03","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[512,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-195-04","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[513,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-195-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[514,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-195-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[{"$f":"1+A519","v":515},"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-195-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[516,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-195-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[517,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-196-01","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[518,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-196-02","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[519,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-196-03","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[520,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-196-04","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[521,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-196-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[522,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-196-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[523,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-196-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[524,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-196-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[525,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-197-01","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[526,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-197-02","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[527,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-197-03","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[528,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-197-04","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[529,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-197-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[530,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-197-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[531,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-197-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[532,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-197-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[533,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-198-01","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[534,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-198-02","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[535,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-198-03","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[536,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-198-04","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[537,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-198-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[538,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-198-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[539,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-198-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[540,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-198-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[541,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-199-01","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[542,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-199-02","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[543,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-199-03","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[544,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-199-04","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[545,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-199-05","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[546,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-199-06","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[547,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-199-07","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[548,"ФЕР","91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3","35-01-199-08","Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[549,"ФЕР","91.01.05-052","Экскаваторы-планировщики на тракторе, емкость ковша 0,8 м3","27-08-003-01","Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов:с последующей засыпкой грунтом"]
[550,"ФЕР","91.01.05-052","Экскаваторы-планировщики на тракторе, емкость ковша 0,8 м3","27-08-003-03","Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материаловс последующей засыпкой щебнем"]
[551,"ФЕР","91.03.02-014","Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 75 кВт","29-04-016-02","Вентилятор центральной вентиляции с двигателем мощностью до75 кВт"]
[552,"ФЕР","91.03.02-017","Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 250 кВт","29-04-016-05","Вентилятор центральной вентиляции с двигателем мощностью до250 кВт"]
[553,"ФЕР","91.03.02-018","Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 315 кВт","29-04-016-06","Вентилятор центральной вентиляции с двигателем мощностью до315 кВт"]
[554,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-016-10","Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород:1 (уголь)"]
[555,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-016-11","Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород0,9-1,5"]
[556,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-01","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[557,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-01","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[558,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-02","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород2-3"]
[559,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-02","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород2-3"]
[560,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-03","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[561,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-03","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[562,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-04","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[563,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-04","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[564,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-05","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[565,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-05","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[566,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-06","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[567,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-07","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[568,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-027-08","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[569,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-01","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[570,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-01","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[571,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-02","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород2-3"]
[572,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-02","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород2-3"]
[573,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-03","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[574,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-03","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород4-6"]
[575,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-04","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[576,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-04","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород7-9"]
[577,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-05","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород10-12"]
[578,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-06","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород13-15"]
[{"$f":"1+A583","v":579},"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-07","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород16-18"]
[580,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-028-08","Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород19-20"]
[581,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-083-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[582,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-083-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[583,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-083-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[584,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-083-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[585,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-083-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[586,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-083-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[587,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-083-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[588,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-083-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[589,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-084-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[590,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-084-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[591,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-084-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[592,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-084-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[593,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-084-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[594,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-084-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[595,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-084-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[596,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-084-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[597,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-085-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[598,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-085-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[599,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-085-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[600,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-085-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[601,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-085-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[602,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-085-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[603,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-085-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[604,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-085-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[605,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[606,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[607,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[608,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[609,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[610,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[611,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[612,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[613,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[614,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-092-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[615,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-093-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[616,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-093-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[617,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-093-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[618,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-093-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[619,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-093-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[620,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-093-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[621,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-093-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[622,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-093-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[623,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-094-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[624,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-094-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[625,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-094-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[626,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-094-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[627,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-094-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[628,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-094-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[629,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-094-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[630,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-094-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[631,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-151-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[632,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-151-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[633,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-151-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[634,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-151-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[635,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-151-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[636,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-151-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[637,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-151-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[638,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-151-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[639,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-152-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[640,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-152-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[641,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-152-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[642,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-152-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[{"$f":"1+A647","v":643},"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-152-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[644,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-152-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[645,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-152-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[646,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-152-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[647,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-153-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[648,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-153-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[649,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-153-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[650,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-153-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[651,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-153-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[652,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-153-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[653,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-153-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[654,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-153-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[655,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-154-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[656,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-154-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[657,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-154-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[658,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-154-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[659,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-154-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[660,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-154-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[661,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-154-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[662,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-154-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[663,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-155-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[664,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-155-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[665,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-155-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[666,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-155-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[667,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-155-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[668,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-155-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[669,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-155-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[670,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-155-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[671,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-156-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[672,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-156-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[673,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-156-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[674,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-156-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[675,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-156-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[676,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-156-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[677,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-156-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[678,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-156-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[679,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-157-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[680,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-157-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[681,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-157-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[682,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-157-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[683,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-157-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[684,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-157-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[685,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-157-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[686,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-157-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[687,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-207-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[688,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-207-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[689,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-207-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[690,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-207-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[691,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-207-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[692,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-207-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[693,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-207-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[694,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-207-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[695,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-208-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[696,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-208-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[697,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-208-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[698,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-208-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[699,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-208-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[700,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-208-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[701,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-208-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[702,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-208-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[703,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-209-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[704,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-209-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[705,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-209-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[706,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-209-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[{"$f":"1+A711","v":707},"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-209-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[708,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-209-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[709,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-209-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[710,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-209-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[711,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-210-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[712,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-210-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[713,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-210-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[714,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-210-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[715,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-210-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[716,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-210-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[717,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-210-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[718,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-210-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[719,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-211-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[720,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-211-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[721,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-211-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[722,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-211-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[723,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-211-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[724,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-211-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[725,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-211-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[726,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-211-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[727,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-212-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[728,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-212-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[729,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-212-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[730,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-212-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[731,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-212-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[732,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-212-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[733,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-212-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[734,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-212-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[735,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-213-01","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[736,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-213-02","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[737,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-213-03","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[738,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-213-04","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[739,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-213-05","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[740,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-213-06","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[741,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-213-07","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[742,"ФЕР","91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин","35-01-213-08","Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[743,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-004-01","Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:6-7"]
[744,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-004-02","Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы8"]
[745,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-004-03","Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы9"]
[746,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-004-04","Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы10"]
[747,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-004-05","Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы11"]
[748,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-01","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:6-7"]
[749,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-02","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы8"]
[750,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-03","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы9"]
[751,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-04","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы10"]
[752,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-05","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы11"]
[753,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-06","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы:6-7"]
[754,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-07","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы8"]
[755,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-08","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы9"]
[756,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-09","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы10"]
[757,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-006-10","Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы11"]
[758,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-01","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:6-7"]
[759,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-02","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы8"]
[760,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-03","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы9"]
[761,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-04","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы10"]
[762,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-05","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы11"]
[763,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-06","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы:6-7"]
[764,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-07","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы8"]
[765,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-08","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы9"]
[766,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-09","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы10"]
[767,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-008-10","Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы11"]
[768,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-063-01","Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы:4"]
[769,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-063-02","Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы5"]
[770,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-063-03","Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы6-7"]
[{"$f":"1+A775","v":771},"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-063-04","Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы8"]
[772,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-063-05","Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы9"]
[773,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-063-06","Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы10-11"]
[774,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-064-08","Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы:8"]
[775,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-064-09","Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы9"]
[776,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-064-10","Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы10-11"]
[777,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-07","Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:5"]
[778,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-08","Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[779,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-09","Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы8"]
[780,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-10","Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы9"]
[781,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-11","Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы10"]
[782,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-12","Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы11"]
[783,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-13","Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:5"]
[784,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-14","Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[785,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-15","Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы8"]
[786,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-16","Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы9"]
[787,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-17","Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы10"]
[788,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-068-18","Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы11"]
[789,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-070-06","Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:5"]
[790,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-070-07","Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[791,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-070-08","Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы8"]
[792,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-070-09","Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы9"]
[793,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-070-10","Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[794,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-01","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:5"]
[795,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-02","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[796,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-03","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы8"]
[797,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-04","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы9"]
[798,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-05","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[799,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-06","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:5"]
[800,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-07","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[801,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-08","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы8"]
[802,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-09","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы9"]
[803,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-071-10","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[804,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-072-01","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы:5"]
[805,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-072-02","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы6-7"]
[806,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-072-03","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы8"]
[807,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-072-04","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы9"]
[808,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-072-05","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы10-11"]
[809,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-01","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы:5"]
[810,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-02","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы6-7"]
[811,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-03","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы8"]
[812,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-04","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы9"]
[813,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-05","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы10-11"]
[814,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-06","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы:5"]
[815,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-07","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы6-7"]
[816,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-08","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы8"]
[817,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-09","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы9"]
[818,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-073-10","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы10-11"]
[819,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-01","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы:5"]
[820,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-02","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы6-7"]
[821,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-03","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы8"]
[822,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-04","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы9"]
[823,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-05","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы10-11"]
[824,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-06","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы:5"]
[825,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-07","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы6-7"]
[826,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-08","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы8"]
[827,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-09","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы9"]
[828,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-074-10","Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы10-11"]
[829,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-01","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы:5"]
[830,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-02","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы6-7"]
[831,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-03","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы8"]
[832,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-04","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы9"]
[833,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-05","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы10-11"]
[834,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-06","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы:5"]
[{"$f":"1+A839","v":835},"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-07","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы6-7"]
[836,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-08","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы8"]
[837,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-09","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы9"]
[838,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-075-10","Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы10-11"]
[839,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-01","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы:5"]
[840,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-02","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы6-7"]
[841,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-03","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы8"]
[842,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-04","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы9"]
[843,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-05","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы10-11"]
[844,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-06","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы:5"]
[845,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-07","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы6-7"]
[846,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-08","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы8"]
[847,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-09","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы9"]
[848,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-076-10","Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы10-11"]
[849,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-01","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:5"]
[850,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-02","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[851,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-03","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы8"]
[852,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-04","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы9"]
[853,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-05","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[854,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-06","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:5"]
[855,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-07","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[856,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-08","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы8"]
[857,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-09","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы9"]
[858,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-10","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[859,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-11","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:5"]
[860,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-12","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы6-7"]
[861,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-13","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы8"]
[862,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-14","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы9"]
[863,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-106-15","Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы10-11"]
[864,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-107-01","Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы:5"]
[865,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-107-02","Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы6-7"]
[866,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-107-03","Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы8"]
[867,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-107-04","Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы9"]
[868,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-107-05","Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы10-11"]
[869,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-01","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в:грунтах группы 4"]
[870,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-02","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 5"]
[871,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-03","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 6-7"]
[872,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-04","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 8"]
[873,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-05","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 9"]
[874,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-06","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 10-11"]
[875,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-07","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в:грунтах группы 4"]
[876,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-08","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 5"]
[877,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-09","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 6-7"]
[878,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-10","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 8"]
[879,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-11","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 9"]
[880,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-108-12","Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 10-11"]
[881,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-01","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом в:грунтах группы 4"]
[882,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-02","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 5"]
[883,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-03","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 6-7"]
[884,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-04","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 8"]
[885,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-05","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 9"]
[886,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-06","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 10-11"]
[887,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-07","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в:грунтах группы 4"]
[888,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-08","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 5"]
[889,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-09","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 6-7"]
[890,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-10","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 8"]
[891,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-11","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 9"]
[892,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-109-12","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 10-11"]
[893,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-01","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом в:грунтах группы 4"]
[894,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-02","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 5"]
[895,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-03","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 6-7"]
[896,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-04","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 8"]
[897,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-05","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 9"]
[898,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-06","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 10-11"]
[{"$f":"1+A903","v":899},"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-07","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в:грунтах группы 4"]
[900,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-08","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 5"]
[901,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-09","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 6-7"]
[902,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-10","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 8"]
[903,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-11","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 9"]
[904,"ФЕР","91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин","29-01-110-12","Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом вгрунтах группы 10-11"]
[905,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-086-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[906,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-086-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[907,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-086-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[908,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-086-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[909,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-086-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[910,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-086-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[911,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-086-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[912,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-086-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[913,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-087-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[914,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-087-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[915,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-087-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[916,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-087-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[917,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-087-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[918,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-087-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[919,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-087-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[920,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-087-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[921,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-088-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[922,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-088-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[923,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-088-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[924,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-088-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[925,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-088-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[926,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-088-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[927,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-088-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[928,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-088-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[929,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-089-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[930,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-089-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[931,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-089-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[932,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-089-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[933,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-089-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[934,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-089-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[935,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-089-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[936,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-089-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[937,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[938,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[939,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[940,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[941,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[942,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[943,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[944,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[945,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[946,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[947,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[948,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[949,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-090-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[950,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-095-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[951,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-095-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[952,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-095-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[953,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-095-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[954,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-095-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[955,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-095-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[956,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-095-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[957,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-095-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[958,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-096-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[959,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-096-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[960,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-096-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[961,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-096-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[962,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-096-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[{"$f":"1+A967","v":963},"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-096-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[964,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-096-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[965,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-096-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[966,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-097-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[967,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-097-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[968,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-097-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[969,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-097-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[970,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-097-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[971,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-097-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[972,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-097-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[973,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-097-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[974,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-098-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[975,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-098-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[976,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-098-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[977,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-098-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[978,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-098-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[979,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-098-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[980,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-098-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[981,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-098-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[982,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-099-01","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[983,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-099-02","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[984,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-099-03","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[985,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-099-04","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[986,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-099-05","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[987,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-099-06","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[988,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-099-07","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[989,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-099-08","Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[990,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-244-01","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[991,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-244-02","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[992,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-244-03","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[993,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-244-04","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[994,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-244-05","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[995,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-244-06","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[996,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-244-07","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[997,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-244-08","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[998,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-245-01","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[999,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-245-02","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[1000,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-245-03","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[1001,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-245-04","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[1002,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-245-05","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[1003,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-245-06","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[1004,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-245-07","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[1005,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-245-08","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[1006,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-246-05","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[1007,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-246-06","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[1008,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-246-07","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[1009,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-246-08","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[1010,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-247-01","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[1011,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-247-02","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[1012,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-247-03","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[1013,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-247-04","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[1014,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-247-05","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[1015,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-247-06","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[1016,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-247-07","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[1017,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-247-08","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[1018,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-01","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[1019,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-02","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[1020,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-03","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[1021,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-04","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[1022,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-05","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[1023,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-06","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[1024,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-07","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[1025,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-08","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[1026,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-09","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[{"$f":"1+A1031","v":1027},"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-10","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[1028,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-11","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[1029,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-12","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[1030,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-13","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[1031,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-14","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[1032,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-15","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[1033,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-248-16","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[1034,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-01","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[1035,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-02","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[1036,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-03","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[1037,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-04","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[1038,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-05","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[1039,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-06","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[1040,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-07","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[1041,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-08","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[1042,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-09","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород:1,5 (уголь)"]
[1043,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-10","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород2-3"]
[1044,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-11","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород4-6"]
[1045,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-12","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород7-9"]
[1046,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-13","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород10-12"]
[1047,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-14","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород13-15"]
[1048,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-15","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород16-18"]
[1049,"ФЕР","91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин","35-01-249-16","Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород19-20"]
[1050,"ФЕР","91.04.02-001","Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН)","04-01-076-01","Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН)"]
[1051,"ФЕР","91.04.02-001","Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН)","04-01-077-09","Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром:325 мм"]
[1052,"ФЕР","91.04.02-001","Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН)","04-01-077-10","Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром630 мм"]
[1053,"ФЕР","91.04.02-001","Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН)","04-01-078-09","Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром:1020 мм"]
[1054,"ФЕР","91.04.02-001","Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН)","04-01-078-10","Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром1220 мм"]
[1055,"ФЕР","91.04.02-034","Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 2500 кН","04-01-079-04","Монтаж установки горизонтально направленного буренияс тяговым усилием 250 тс (2500 кН)"]
[1056,"ФЕР","91.04.02-034","Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 2500 кН","04-01-080-04","Демонтаж установки горизонтально направленного буренияс тяговым усилием 250 тс (2500 кН)"]
[1057,"ФЕР","91.04.02-034","Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 2500 кН","04-01-084-01","Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН):для труб Dу=400 мм длиной до 1700 м"]
[1058,"ФЕР","91.04.02-034","Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 2500 кН","04-01-084-02","Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН)для труб Dу=500 мм длиной до 1500 м"]
[1059,"ФЕР","91.04.02-034","Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 2500 кН","04-01-084-03","Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН)для труб Dу=700 мм длиной до 1500 м"]
[1060,"ФЕР","91.04.02-034","Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 2500 кН","04-01-084-04","Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН)для труб Dу=1000 мм длиной до 1500 м"]
[1061,"ФЕР","91.04.02-034","Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 2500 кН","04-01-084-05","Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН)для труб Dу=1200 мм длиной до 1500 м"]
[1062,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-04-002-01","Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт"]
[1063,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-04-002-01","Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт"]
[1064,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-01","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:до 500 м в грунтах групп I, II"]
[1065,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-02","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1066,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-03","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах групп I, II"]
[1067,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-04","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1068,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-05","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:до 500 м в грунтах групп I, II"]
[1069,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-06","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1070,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-07","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах групп I, II"]
[1071,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-08","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1072,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-11","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:I, II групп"]
[1073,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-12","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтахIII группы"]
[1074,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-13","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах:I, II групп"]
[1075,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-14","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтахIII группы"]
[1076,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-15","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах:I, II групп"]
[1077,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-001-16","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтахIII группы"]
[1078,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-01","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[1079,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-02","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[1080,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-03","Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[1081,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-04","Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[1082,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-06","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[1083,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-07","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[1084,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-08","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[1085,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-09","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[1086,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-10","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:до 100 м"]
[1087,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-002-11","Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала водыдо 200 м"]
[1088,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-015-04","Ящик индуктивности"]
[1089,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-031-01","Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью:100х2"]
[1090,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-031-01","Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью:100х2"]
[{"$f":"1+A1095","v":1091},"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-031-02","Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью200х2"]
[1092,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-031-02","Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью200х2"]
[1093,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-031-03","Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью:100х2"]
[1094,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-031-03","Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью:100х2"]
[1095,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-031-04","Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью200х2"]
[1096,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-031-04","Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью200х2"]
[1097,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-048-01","Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах:I, II группы"]
[1098,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-048-02","Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтахIII группы"]
[1099,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-048-03","Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема:до 100 м"]
[1100,"ФЕРм","91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т","10-06-048-04","Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоемадо 200 м"]
[1101,"ФЕРр","91.06.03-038","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 50 кН","66-47-1","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром:до 200 мм"]
[1102,"ФЕРр","91.06.03-038","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 50 кН","66-47-2","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 300 мм"]
[1103,"ФЕРр","91.06.03-038","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 50 кН","66-47-3","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 600 мм"]
[1104,"ФЕРр","91.06.03-038","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 50 кН","66-47-4","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 900 мм"]
[1105,"ФЕРр","91.06.03-038","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 50 кН","66-47-5","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 1200 мм"]
[1106,"ФЕРр","91.06.03-038","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 50 кН","66-47-6","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 1400 мм"]
[1107,"ФЕРр","91.06.03-039","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 200 кН","66-42-1","Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые пневматическим пробойником с разрушающей гильзой и расширителем диаметром:до 250 мм"]
[1108,"ФЕРр","91.06.03-039","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 200 кН","66-42-2","Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые пневматическим пробойником с разрушающей гильзой и расширителем диаметромсвыше 250 мм до 315 мм"]
[1109,"ФЕРр","91.06.03-039","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 200 кН","66-42-3","Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые пневматическим пробойником с разрушающей гильзой и расширителем диаметромсвыше 315 мм до 450 мм"]
[1110,"ФЕРр","91.06.03-039","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 200 кН","66-42-4","Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые пневматическим пробойником с разрушающей гильзой и расширителем диаметромсвыше 450 мм до 630 мм"]
[1111,"ФЕРр","91.06.03-039","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 200 кН","66-42-5","Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые пневматическим пробойником с разрушающей гильзой и расширителем диаметромсвыше 630 мм до 1200 мм"]
[1112,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-11-001-01","Кладка стволов кирпичных труб высотой:до 30 м"]
[1113,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-11-001-02","Кладка стволов кирпичных труб высотойдо 60 м"]
[1114,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-11-003-01","Установка металлических деталей труб:грозозащита токоотводящим канатом"]
[1115,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-11-003-02","Установка металлических деталей трубскрепляющие кольца"]
[1116,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-11-003-03","Установка металлических деталей трубходовые скобы"]
[1117,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-11-003-04","Установка металлических деталей трубограждения ходовых скоб"]
[1118,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-11-003-05","Установка металлических деталей трубсветофорные площадки с ограждениями"]
[1119,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-11-003-06","Установка металлических деталей трубобжим верха трубы (чугунное литье)"]
[1120,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-12-001-01","Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой:до 30 м"]
[1121,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-12-003-01","Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой:до 30 м"]
[1122,"ФЕР","91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т","45-12-003-02","Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотойдо 60 м"]
[1123,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-1","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:с dу 50 и 100 мм на dн 90 мм"]
[1124,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-2","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 100 мм на dн 110 мм"]
[1125,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-3","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 100 мм на dн 160 и 180 мм"]
[1126,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-4","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 150 мм на dн 160 и 180 мм"]
[1127,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-5","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 150 мм на dн 200 и 225 мм"]
[1128,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-6","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 200 мм на dн 200 и 225 мм"]
[1129,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-7","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 200 мм на dн 250 мм"]
[1130,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-8","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 250 мм на dн 250 мм"]
[1131,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-9","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 250 мм на dн 315 мм"]
[1132,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-10","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 300 мм на dн 315 мм"]
[1133,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-11","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 300 мм на dн 355 мм"]
[1134,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-12","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 350 мм на dн 355 мм"]
[1135,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-13","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 350 мм на dн 400 мм"]
[1136,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-14","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 400 мм на dн 400 мм"]
[1137,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-31-15","Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 400 мм на dн 450 мм"]
[1138,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-1","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:с dу 100 мм на dн 75 мм"]
[1139,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-2","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 150 мм на dн 110 мм"]
[1140,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-3","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 200 мм на dн 160 мм"]
[1141,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-4","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 250 мм на dн 200 мм"]
[1142,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-5","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 300 мм на dн 225 мм"]
[1143,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-6","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 350 мм на dн 315 мм"]
[1144,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-7","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 400 мм на dн 315 мм"]
[1145,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-8","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 450 мм на dн 355 мм"]
[1146,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-9","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 500 мм на dн 400 мм"]
[1147,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-10","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 600 мм на dн 500 мм"]
[1148,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-11","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 700 мм на dн 560 мм"]
[1149,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-12","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 750 мм на dн 630 мм"]
[1150,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-13","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 800 мм на dн 710 мм"]
[1151,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-14","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 900 мм на dн 800 мм"]
[1152,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-15","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 1000 мм на dн 900 мм"]
[1153,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-32-16","Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметрас dу 1200 мм на dн 1000 мм"]
[1154,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-39-1","Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:dу 150 мм на dн 200 мм"]
[{"$f":"1+A1159","v":1155},"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-39-2","Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметраdу 150 мм на dн 225 мм; dу 200 мм на dн 280 мм"]
[1156,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-39-3","Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметраdу 230 мм на dн 250 мм; dу 250 мм на dн 280 мм"]
[1157,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-39-4","Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметраdу 230 мм на dн 280 мм; dу 200 мм на dн 250 мм; dу 250 мм на dн 315 мм"]
[1158,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-39-5","Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметраdу 300 мм на dн 315 мм"]
[1159,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-39-6","Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметраdу 350 мм на dн 355 мм"]
[1160,"ФЕРр","91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т","66-39-7","Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметрабольшего на меньший диаметр трубы"]
[1161,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-001-01","Кладка стен из изделий:шамотных плотных"]
[1162,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-001-02","Кладка стен из изделиймуллитовых"]
[1163,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-001-03","Кладка стен из изделиймуллитокремнеземистых"]
[1164,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-001-04","Кладка стен из изделийдинасовых"]
[1165,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-001-05","Кладка стен из изделийшамотных теплоизоляционных"]
[1166,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-002-01","Кладка купола из изделий:муллитокремнеземистых"]
[1167,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-002-02","Кладка купола из изделиймуллитовых"]
[1168,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-002-03","Кладка купола из изделийдинасовых"]
[1169,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-002-04","Кладка купола из изделийшамотных теплоизоляционных"]
[1170,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-002-05","Кладка купола из изделийдинасовых теплоизоляционных"]
[1171,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-003-01","Кладка арок из изделий:шамотных плотных"]
[1172,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-003-02","Кладка арок из изделиймуллитовых"]
[1173,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-003-03","Кладка арок из изделиймуллитокремнеземистых"]
[1174,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-003-04","Кладка арок из изделийдинасовых"]
[1175,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-02-003-05","Кладка арок из изделийшамотных теплоизоляционных"]
[1176,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-01","Обмуровка изделиями шамотными прямыми:стен экранированных"]
[1177,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-02","Обмуровка изделиями шамотными прямымистен неэкранированных"]
[1178,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-03","Обмуровка изделиями шамотными прямымисводов и арок"]
[1179,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-04","Обмуровка изделиями шамотными прямымихолодных воронок и шлаковых бункеров"]
[1180,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-05","Обмуровка изделиями шамотными фасонными:поясов разгрузочных"]
[1181,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-06","Обмуровка изделиями шамотными фасоннымиперегородок газовых пламенных"]
[1182,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-07","Обмуровка изделиями шамотными фасоннымисводов подвесных открытых"]
[1183,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-08","Обмуровка изделиями шамотными фасоннымисводов подвесных закрытых"]
[1184,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-001-09","Обмуровка изделиями шамотными фасоннымиамбразур для горелок"]
[1185,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-002-01","Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым:стен экранированных и неэкранированных"]
[1186,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-002-02","Обмуровка кирпичом пенодиатомитовымсводов и арок"]
[1187,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-003-01","Обмуровка экранов жаростойким бетоном:толщиной слоя до 40 мм"]
[1188,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-003-02","Обмуровка экранов жаростойким бетономтолщиной слоя до 70 мм"]
[1189,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-005-01","Обмуровка экранов теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 70 мм"]
[1190,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-005-02","Обмуровка экранов и горелок теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 120 мм"]
[1191,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-006-01","Обмуровка поверхности котлов плитами:многослойными заводского изготовления"]
[1192,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-006-02","Обмуровка поверхности котлов плитамитеплоизоляционными"]
[1193,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-010-01","Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором:огнеупорным (состав ОРГРЭС)"]
[1194,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-04-010-02","Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствороммагнезиальным"]
[1195,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-05-001-01","Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий:шамотных"]
[1196,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-05-001-02","Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделийвысокоглиноземистых"]
[1197,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-05-009-01","Набивка углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи"]
[1198,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-05-011-06","Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводовдиатомитовой крошкой"]
[1199,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-06-001-01","Футеровка газовоздухопроводов диаметром:до 1 м алюмосиликатными изделиями"]
[1200,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-06-001-02","Футеровка газовоздухопроводов диаметромболее 1 м алюмосиликатными изделиями"]
[1201,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-06-001-03","Футеровка газовоздухопроводов диаметромдо 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями"]
[1202,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-06-001-04","Футеровка газовоздухопроводов диаметромболее 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями"]
[1203,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-06-001-05","Футеровка газовоздухопроводов диаметромдо 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями"]
[1204,"ФЕР","91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м","45-06-001-06","Футеровка газовоздухопроводов диаметромболее 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями"]
[1205,"ФЕР","91.06.06-050","Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность 100 т, высота подъема 105 м","06-12-004-03","Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:до 70 м"]
[1206,"ФЕР","91.06.06-050","Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность 100 т, высота подъема 105 м","06-12-004-04","Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотойболее 70 м"]
[1207,"ФЕР","91.06.06-050","Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность 100 т, высота подъема 105 м","06-12-005-01","Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:до 70 м"]
[1208,"ФЕР","91.06.06-050","Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность 100 т, высота подъема 105 м","06-12-005-02","Бетонирование стен шахтных башенных копров высотойболее 70 м"]
[1209,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-2","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром:200 мм"]
[1210,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-3","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром300 мм"]
[1211,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-4","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром400 мм"]
[1212,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-5","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром500 мм"]
[1213,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-6","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром600 мм"]
[1214,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-7","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром700 мм"]
[1215,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-8","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром800 мм"]
[1216,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-9","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром900 мм"]
[1217,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-10","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром1000 мм"]
[1218,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-11","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром1200 мм"]
[{"$f":"1+A1223","v":1219},"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-12","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром1400 мм"]
[1220,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-13","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром1600 мм"]
[1221,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-14","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром1800 мм"]
[1222,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-15","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром2000 мм"]
[1223,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-16","На каждый последующий слой добавлять:к нормам с 66-58-02 по 66-58-07"]
[1224,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-17","На каждый последующий слой добавлятьк нормам 66-58-08 и 66-58-09"]
[1225,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-18","На каждый последующий слой добавлятьк нормам 66-58-10 и 66-58-11"]
[1226,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-19","На каждый последующий слой добавлятьк нормам 66-58-12 и 66-58-13"]
[1227,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-58-20","На каждый последующий слой добавлятьк нормам 66-58-14 и 66-58-15"]
[1228,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-2","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром:200 мм"]
[1229,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-3","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром300 мм"]
[1230,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-4","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром400 мм"]
[1231,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-5","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром500 мм"]
[1232,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-6","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром600 мм"]
[1233,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-7","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром700 мм"]
[1234,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-8","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром800 мм"]
[1235,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-9","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром900 мм"]
[1236,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-10","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром1000 мм"]
[1237,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-11","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром1200 мм"]
[1238,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-12","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром1400 мм"]
[1239,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-13","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром1600 мм"]
[1240,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-14","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром1800 мм"]
[1241,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-15","Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром2000 мм"]
[1242,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-16","На каждый последующий слой добавлять:к нормам с 66-59-02 по 66-59-07"]
[1243,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-17","На каждый последующий слой добавлятьк нормам 66-59-08 и 66-59-09"]
[1244,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-18","На каждый последующий слой добавлятьк нормам 66-59-10 и 66-59-11"]
[1245,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-19","На каждый последующий слой добавлятьк нормам 66-59-12 и 66-59-13"]
[1246,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-59-20","На каждый последующий слой добавлятьк нормам 66-59-14 и 66-59-15"]
[1247,"ФЕРр","91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт","66-60-1","Восстановление поверхности кирпичных колодцев систем водоотведения цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга в один слой толщиной 18 мм"]
[1248,"ФЕР","91.07.11-570","Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч","22-04-005-01","Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении:высотой 1,5 м, диаметром 1000 мм"]
[1249,"ФЕР","91.07.11-570","Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч","22-04-005-02","Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединениивысотой 2 м, диаметром 1500 мм"]
[1250,"ФЕР","91.07.11-570","Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч","22-04-006-01","Устройство круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром:1000 мм"]
[1251,"ФЕР","91.07.11-570","Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч","22-04-006-02","Устройство круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром1500 мм"]
[1252,"ФЕР","91.07.11-570","Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч","22-04-006-03","Устройство с бетонированием лотка круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром:1000 мм"]
[1253,"ФЕР","91.07.11-570","Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч","22-04-006-04","Устройство с бетонированием лотка круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром1500 мм"]
[1254,"ФЕР","91.08.01-011","Укладчики литого асфальтобетона, ширина укладки от 3 до 9 м","27-06-034-01","Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений"]
[1255,"ФЕР","91.08.01-011","Укладчики литого асфальтобетона, ширина укладки от 3 до 9 м","27-06-034-02","При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-034-01"]
[1256,"ФЕР","91.08.04-031","Машины для разогрева асфальтобетонных покрытий, площадь нагрева до 45 м2","27-06-033-01","Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом горячей регенерации с применением ремиксера-4500"]
[1257,"ФЕР","91.08.04-031","Машины для разогрева асфальтобетонных покрытий, площадь нагрева до 45 м2","27-06-033-02","На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-033-01"]
[1258,"ФЕР","91.08.04-032","Машины плавильно-заливочные универсальные, емкость бака для материала 500 л, мощность 30,5 л.с.","27-06-039-01","Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия асфальтоукладочным комплексом с толщиной верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 2,5 см и нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7 см"]
[1259,"ФЕР","91.08.04-032","Машины плавильно-заливочные универсальные, емкость бака для материала 500 л, мощность 30,5 л.с.","27-06-039-02","Добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 при изменении толщины на 0,5 см:верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 2,5 см"]
[1260,"ФЕР","91.08.04-032","Машины плавильно-заливочные универсальные, емкость бака для материала 500 л, мощность 30,5 л.с.","27-06-039-03","Добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 при изменении толщины на 0,5 см:нижнего слоя покрытия нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7 см"]
[1261,"ФЕР","91.08.04-033","Машины плавильно-заливочные, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.)","27-06-036-01","Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин и плавильно-заливочной машины"]
[1262,"ФЕР","91.08.04-034","Машины плавильно-заливочные, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.), с тепловым копьем","27-06-037-01","Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин и плавильно-заливочной машины с тепловым копьем"]
[1263,"ФЕР","91.08.04-041","Нагреватели асфальтобетонного покрытия, предварительные","27-06-044-01","Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин и нагревателей"]
[1264,"ФЕР","91.08.05-021","Бетоноукладчики-планировщики со скользящими формами, мощность 68,6 кВт","27-02-015-01","Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)"]
[1265,"ФЕР","91.08.05-021","Бетоноукладчики-планировщики со скользящими формами, мощность 68,6 кВт","27-02-015-01","Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)"]
[1266,"ФЕР","91.08.05-021","Бетоноукладчики-планировщики со скользящими формами, мощность 68,6 кВт","27-02-015-02","Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формамина прямом участке"]
[1267,"ФЕР","91.08.05-021","Бетоноукладчики-планировщики со скользящими формами, мощность 68,6 кВт","27-02-015-03","Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формамина радиусном участке"]
[1268,"ФЕР","91.08.05-021","Бетоноукладчики-планировщики со скользящими формами, мощность 68,6 кВт","27-06-066-01","Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой:площадью сечения до 0,3 м2"]
[1269,"ФЕР","91.08.05-021","Бетоноукладчики-планировщики со скользящими формами, мощность 68,6 кВт","27-06-066-02","Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкойплощадью сечения свыше 0,3 м2 до 0,8 м2"]
[1270,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-01-004-03","Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной:из песчаных, супесчаных грунтов"]
[1271,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-01-004-04","Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленнойиз щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей"]
[1272,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-01","Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:18 см"]
[1273,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-02","Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя20 см"]
[1274,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-03","Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:18 см"]
[1275,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-04","Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя20 см"]
[1276,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-05","Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:22 см"]
[1277,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-06","Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя24 см"]
[1278,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-07","Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:22 см"]
[1279,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-08","Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя24 см"]
[1280,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-09","Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:18 см"]
[1281,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-10","Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя20 см"]
[1282,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-11","Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:18 см"]
[{"$f":"1+A1287","v":1283},"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-12","Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя20 см"]
[1284,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-13","Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:22 см"]
[1285,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-14","Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя24 см"]
[1286,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-15","Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:22 см"]
[1287,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-002-16","Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя24 см"]
[1288,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-004-01","При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-002, 27-06-016"]
[1289,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-01","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:16 см"]
[1290,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-02","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя18 см"]
[1291,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-03","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:16 см"]
[1292,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-04","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя18 см"]
[1293,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-05","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:20 см"]
[1294,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-06","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя22 см"]
[1295,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-07","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:20 см"]
[1296,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-08","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя22 см"]
[1297,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","27-06-016-09","Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):профилировщиками, толщина слоя 16 см"]
[1298,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","31-01-046-04","Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределениипрофилировщиком на рельс-формах толщиной слоя 10 см"]
[1299,"ФЕР","91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований","31-01-062-01","Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит"]
[1300,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-005-01","Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2):однослойных"]
[1301,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-005-02","Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)верхнего слоя двухслойных"]
[1302,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-006-01","Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2):однослойных"]
[1303,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-006-01","Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2):однослойных"]
[1304,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-006-02","Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)верхнего слоя двухслойных"]
[1305,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-006-02","Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)верхнего слоя двухслойных"]
[1306,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-007-01","Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2):однослойных"]
[1307,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-007-02","Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)верхнего слоя двухслойных"]
[1308,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-008-01","Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ"]
[1309,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-010-01","При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций"]
[1310,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-012-01","Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2):однослойных"]
[1311,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-012-02","Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)верхнего слоя двухслойных"]
[1312,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-013-01","Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2):однослойных"]
[1313,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-013-02","Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)верхнего слоя двухслойных"]
[1314,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-014-01","Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2):однослойных"]
[1315,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-04-014-02","Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)верхнего слоя двухслойных"]
[1316,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-018-01","Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:2,5-2,9 т/м3"]
[1317,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-018-02","Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов3 т/м3 и более"]
[1318,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-018-03","Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:2,5-2,9 т/м3"]
[1319,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-018-04","Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов3 т/м3 и более"]
[1320,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-024-01","Укладка и полупропитка с применением битума:щебеночных покрытий толщиной 5 см"]
[1321,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-024-02","Укладка и полупропитка с применением битумащебеночных оснований толщиной 5 см"]
[1322,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-024-04","Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см"]
[1323,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-024-08","Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см"]
[1324,"ФЕР","91.08.07-011","Распределители каменной мелочи","27-06-024-10","Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см"]
[1325,"ФЕР","91.08.07-016","Распределители щебня, производительность 65 м/мин","27-06-034-01","Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений"]
[1326,"ФЕР","91.08.08-001","Смесители-укладчики литых эмульсионно-минеральных смесей, бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин","27-06-015-01","Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей толщиной:5 мм"]
[1327,"ФЕР","91.08.08-001","Смесители-укладчики литых эмульсионно-минеральных смесей, бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин","27-06-015-02","Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей толщиной10 мм"]
[1328,"ФЕР","91.08.08-001","Смесители-укладчики литых эмульсионно-минеральных смесей, бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин","27-06-015-03","Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей толщиной15 мм"]
[1329,"ФЕР","91.08.08-001","Смесители-укладчики литых эмульсионно-минеральных смесей, бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин","27-06-015-04","Устранение колейности литыми эмульсионно-минеральными смесями"]
[1330,"ФЕР","91.08.08-001","Смесители-укладчики литых эмульсионно-минеральных смесей, бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин","27-06-067-01","Армирование асфальтобетонных слоев дорожных одежд стальными сетками в литой эмульсионно-минеральной смеси"]
[1331,"ФЕР","91.08.08-014","Установки для приготовления поверхностно-активных добавок","27-10-001-03","Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:вязкого"]
[1332,"ФЕР","91.08.08-014","Установки для приготовления поверхностно-активных добавок","27-10-001-04","Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 лжидкого"]
[1333,"ФЕР","91.08.08-014","Установки для приготовления поверхностно-активных добавок","27-10-003-01","Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта"]
[1334,"ФЕРр","91.08.10-041","Фрезы самоходные дорожные, ширина фрезерования 350 мм, мощность 31,50 кВт (43 л.с.)","68-36-2","Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применениемдорожных фрез малых типоразмеров"]
[1335,"ФЕР","91.08.10-050","Фрезы навесные без трактора для устройства шумовых полос","27-09-033-01","Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом фрезерования"]
[1336,"ФЕРр","91.08.10-053","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 500 мм до 1000 мм","68-12-6","Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:до 30 мм"]
[1337,"ФЕРр","91.08.10-053","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 500 мм до 1000 мм","68-12-7","Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоядо 50 мм"]
[1338,"ФЕРр","91.08.10-053","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 500 мм до 1000 мм","68-12-8","Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоядо 70 мм"]
[1339,"ФЕРр","91.08.10-053","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 500 мм до 1000 мм","68-12-9","Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоядо 90 мм"]
[1340,"ФЕРр","91.08.10-053","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 500 мм до 1000 мм","68-12-10","Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоядо 110 мм"]
[1341,"ФЕР","91.08.10-054","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1000 мм до 1300 мм","27-03-011-01","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя:до 5 см"]
[1342,"ФЕР","91.08.10-054","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1000 мм до 1300 мм","27-03-011-02","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоядо 10 см"]
[1343,"ФЕР","91.08.10-054","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1000 мм до 1300 мм","27-03-011-03","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоядо 15 см"]
[1344,"ФЕР","91.08.10-054","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1000 мм до 1300 мм","27-03-011-04","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоядо 20 см"]
[1345,"ФЕР","91.08.10-054","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1000 мм до 1300 мм","27-03-011-05","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоядо 25 см"]
[1346,"ФЕР","91.08.10-055","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1500 мм до 2200 мм","27-03-012-01","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя:до 5 см"]
[{"$f":"1+A1351","v":1347},"ФЕР","91.08.10-055","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1500 мм до 2200 мм","27-03-012-02","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоядо 10 см"]
[1348,"ФЕР","91.08.10-055","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1500 мм до 2200 мм","27-03-012-03","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоядо 15 см"]
[1349,"ФЕР","91.08.10-055","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1500 мм до 2200 мм","27-03-012-04","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоядо 20 см"]
[1350,"ФЕР","91.08.10-055","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1500 мм до 2200 мм","27-03-012-05","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоядо 25 см"]
[1351,"ФЕР","91.08.10-055","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1500 мм до 2200 мм","27-03-012-06","Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоядо 30 см"]
[1352,"ФЕР","91.08.11-021","Машины для разделки швов и трещин, глубина реза до 60 мм, ширина реза 20 мм, частота вращения 10000 об/мин","31-01-064-01","Расшивка трещин длиной от 0,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм"]
[1353,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-029-01","Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см"]
[1354,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-030-01","При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:к расценке 27-06-029-01"]
[1355,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-031-01","Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками:третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см"]
[1356,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-031-02","Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчикамичетвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см"]
[1357,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-032-01","При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:к расценке 27-06-031-01"]
[1358,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-032-02","При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключатьк расценке 27-06-031-02"]
[1359,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-039-01","Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия асфальтоукладочным комплексом с толщиной верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 2,5 см и нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7 см"]
[1360,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-039-02","Добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 при изменении толщины на 0,5 см:верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 2,5 см"]
[1361,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-039-03","Добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 при изменении толщины на 0,5 см:нижнего слоя покрытия нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7 см"]
[1362,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-043-01","Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии"]
[1363,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-06-043-02","На каждые 0,5 см изменения толщины слоя тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси добавлять или исключать к расценке 27-06-043-01"]
[1364,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-07-006-01","Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см"]
[1365,"ФЕР","91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т","27-07-006-02","При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01"]
[1366,"ФЕР","91.08.11-051","Ремиксеры, рабочая ширина до 4,5 м, мощность 240 кВт (326 л.с.)","27-06-033-01","Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом горячей регенерации с применением ремиксера-4500"]
[1367,"ФЕР","91.08.11-051","Ремиксеры, рабочая ширина до 4,5 м, мощность 240 кВт (326 л.с.)","27-06-033-02","На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-033-01"]
[1368,"ФЕР","91.08.11-061","Ресайклеры-стабилизаторы грунта, ширина фрезерования 3048 мм, мощность 500 кВт (680 л.с.)","27-06-052-01","Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного фрезерования и выравнивания профиля"]
[1369,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-01","Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания:15 см"]
[1370,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-02","Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания18 см"]
[1371,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-03","Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания20 см"]
[1372,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-04","Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:15 см"]
[1373,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-05","Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания18 см"]
[1374,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-06","Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания20 см"]
[1375,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-07","Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:15 см"]
[1376,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-08","Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания18 см"]
[1377,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-045-09","Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания20 см"]
[1378,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-01","Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания:15 см"]
[1379,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-02","Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания18 см"]
[1380,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-03","Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания20 см"]
[1381,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-04","Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:15 см"]
[1382,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-05","Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания18 см"]
[1383,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-06","Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания20 см"]
[1384,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-07","Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:15 см"]
[1385,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-08","Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания18 см"]
[1386,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-046-09","Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания20 см"]
[1387,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-060-01","Фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных асфальтобетонных и органоминеральных смесей с использованием ресайклер-стабилизатора грунта с исправлением профиля покрытий при ширине покрытия:6 м"]
[1388,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-060-02","Фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных асфальтобетонных и органоминеральных смесей с использованием ресайклер-стабилизатора грунта с исправлением профиля покрытий при ширине покрытия7 м"]
[1389,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-060-03","Фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных асфальтобетонных и органоминеральных смесей с использованием ресайклер-стабилизатора грунта с исправлением профиля покрытий при ширине покрытия8 м"]
[1390,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-060-04","Фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных асфальтобетонных и органоминеральных смесей с использованием ресайклер-стабилизатора грунта с восстановлением профиля покрытий при ширине покрытия:6 м"]
[1391,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-060-05","Фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных асфальтобетонных и органоминеральных смесей с использованием ресайклер-стабилизатора грунта с восстановлением профиля покрытий при ширине покрытия7 м"]
[1392,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-060-06","Фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных асфальтобетонных и органоминеральных смесей с использованием ресайклер-стабилизатора грунта с восстановлением профиля покрытий при ширине покрытия8 м"]
[1393,"ФЕР","91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)","27-06-065-01","Стабилизация глинистых грунтов оснований толщиной 20 см с применением ресайклер-стабилизатора грунта"]
[1394,"ФЕР","91.08.11-091","Установки для терморисайклинга дорожного покрытия, рабочая ширина до 8,5 м, мощность 151 кВт (205 л.с.)","27-06-044-01","Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин и нагревателей"]
[1395,"ФЕР","91.08.11-091","Установки для терморисайклинга дорожного покрытия, рабочая ширина до 8,5 м, мощность 151 кВт (205 л.с.)","27-06-044-02","На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-044-01"]
[1396,"ФЕР","91.08.11-111","Машины для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом","27-06-053-01","Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд толщиной до 22 см"]
[1397,"ФЕР","91.08.11-111","Машины для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом","31-01-070-01","Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 22 см до 26 см"]
[1398,"ФЕР","91.08.11-111","Машины для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом","31-01-070-02","Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 26 см до 32 см"]
[1399,"ФЕР","91.08.11-111","Машины для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом","31-01-070-03","Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 32 см"]
[1400,"ФЕР","91.08.11-111","Машины для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом","31-01-070-04","Виброрезонансная деструктуризация армированных цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 22 см до 26 см"]
[1401,"ФЕР","91.08.11-111","Машины для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом","31-01-070-05","Виброрезонансная деструктуризация армированных цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 26 см до 32 см"]
[1402,"ФЕР","91.08.11-111","Машины для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом","31-01-070-06","Виброрезонансная деструктуризация армированных цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 32 см"]
[1403,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-026-04","Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабелядо 6 кг"]
[1404,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-026-05","Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабелядо 9 кг"]
[1405,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-026-06","Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабелядо 13 кг"]
[1406,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-026-07","Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабелядо 18 кг"]
[1407,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-033-28","Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабелядо 6 кг"]
[1408,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-033-29","Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабелядо 9 кг"]
[1409,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-033-30","Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабелядо 13 кг"]
[1410,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-033-31","Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабелядо 18 кг"]
[{"$f":"1+A1415","v":1411},"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-026-04","Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабелядо 6 кг"]
[1412,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-026-06","Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабелядо 13 кг"]
[1413,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-026-07","Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабелядо 18 кг"]
[1414,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-033-28","Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабелядо 6 кг"]
[1415,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-033-29","Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабелядо 9 кг"]
[1416,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-033-30","Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабелядо 13 кг"]
[1417,"ФЕРм","91.11.01-011","Специальные кабельные машины","10-06-033-31","Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабелядо 18 кг"]
[1418,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-02","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1419,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-04","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1420,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-06","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1421,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-08","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1422,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-11","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:I, II групп"]
[1423,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-12","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтахIII группы"]
[1424,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-14","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтахIII группы"]
[1425,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-16","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтахIII группы"]
[1426,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-02","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1427,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-04","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1428,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-06","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1429,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-08","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1430,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-11","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:I, II групп"]
[1431,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-12","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтахIII группы"]
[1432,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-14","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтахIII группы"]
[1433,"ФЕРм","91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях","10-06-001-16","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтахIII группы"]
[1434,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-01","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:до 500 м в грунтах групп I, II"]
[1435,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-02","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1436,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-03","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах групп I, II"]
[1437,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-04","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1438,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-05","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:до 500 м в грунтах групп I, II"]
[1439,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-06","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1440,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-07","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах групп I, II"]
[1441,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-08","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1442,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-11","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:I, II групп"]
[1443,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-12","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтахIII группы"]
[1444,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-13","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах:I, II групп"]
[1445,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-14","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтахIII группы"]
[1446,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-15","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах:I, II групп"]
[1447,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-16","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтахIII группы"]
[1448,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-01","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:до 500 м в грунтах групп I, II"]
[1449,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-02","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1450,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-03","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах групп I, II"]
[1451,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-04","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1452,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-05","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:до 500 м в грунтах групп I, II"]
[1453,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-06","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 500 м в грунтах группы III"]
[1454,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-07","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах групп I, II"]
[1455,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-08","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабелядо 750 м в грунтах группы III"]
[1456,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-11","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:I, II групп"]
[1457,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-12","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтахIII группы"]
[1458,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-13","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах:I, II групп"]
[1459,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-14","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтахIII группы"]
[1460,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-15","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах:I, II групп"]
[1461,"ФЕРм","91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные","10-06-001-16","Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтахIII группы"]
[1462,"ФЕРм","91.11.02-091","Установки для пневмопрокладки волоконно-оптического кабеля","10-06-056-01","Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха"]
[1463,"ФЕР","91.12.08-111","Опыливатели широкозахватные универсальные","47-01-083-01","Опыливание деревьев и кустарников"]
[1464,"ФЕР","91.12.08-111","Опыливатели широкозахватные универсальные","47-02-089-01","Опыливание лесных культур:механизированное"]
[1465,"ФЕР","91.13.01-021","Машины для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм, мощность 25 л.с.","27-06-036-01","Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин и плавильно-заливочной машины"]
[1466,"ФЕР","91.13.01-021","Машины для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм, мощность 25 л.с.","27-06-037-01","Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин и плавильно-заливочной машины с тепловым копьем"]
[1467,"ФЕРр","91.13.01-024","Машины коммунально-уборочные, емкость бака 380 л, производительность турбины от 6000 до 9000 м3/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.)","68-12-18","Разборка тротуаров:из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм"]
[1468,"ФЕРр","91.13.01-024","Машины коммунально-уборочные, емкость бака 380 л, производительность турбины от 6000 до 9000 м3/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.)","68-12-19","Разборка тротуаровиз камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм"]
[1469,"ФЕРр","91.13.01-024","Машины коммунально-уборочные, емкость бака 380 л, производительность турбины от 6000 до 9000 м3/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.)","68-12-20","Разборка тротуаровиз природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм"]
[1470,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-13","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия:7,0 м"]
[1471,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-14","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия7,5 м"]
[1472,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-15","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия8,0 м"]
[1473,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-16","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия9,0 м"]
[1474,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-17","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия11,5 м"]
[{"$f":"1+A1479","v":1475},"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-18","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия:7,0 м"]
[1476,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-19","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия7,5 м"]
[1477,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-20","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия8,0 м"]
[1478,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-21","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия9,0 м"]
[1479,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-22","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия11,5 м"]
[1480,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-23","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия:7,0"]
[1481,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-24","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия7,5"]
[1482,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-25","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия8,0"]
[1483,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-26","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия9,0"]
[1484,"ФЕР","91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.","27-06-022-27","Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия11,5"]
[1485,"ФЕР","91.13.01-031","Машины для устройства укрепительных полос","27-08-001-07","Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:0,75 м"]
[1486,"ФЕР","91.13.01-031","Машины для устройства укрепительных полос","27-08-001-08","Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной1 м"]
[1487,"ФЕР","91.13.01-031","Машины для устройства укрепительных полос","27-08-001-09","На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке:27-08-001-07"]
[1488,"ФЕР","91.13.01-031","Машины для устройства укрепительных полос","27-08-001-10","На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке:27-08-001-08"]
[1489,"ФЕР","91.13.01-037","Машины маркировочные на базе автомобиля","27-09-019-01","Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами"]
[1490,"ФЕР","91.13.01-039","Машины сушильные, мощность 26 кВт (35 л.с.)","27-06-034-01","Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений"]
[1491,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","65-39-1","Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами, диаметр:100 мм"]
[1492,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","65-39-2","Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами, диаметр150 мм"]
[1493,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","65-39-3","Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами, диаметр200 мм"]
[1494,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-1","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметром:до 100 мм"]
[1495,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-2","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 150 мм"]
[1496,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-3","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 200 мм"]
[1497,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-4","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 300 мм"]
[1498,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-5","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 400 мм"]
[1499,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-6","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 450 мм"]
[1500,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-7","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 500 мм"]
[1501,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-8","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 600 мм"]
[1502,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-9","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 700 мм"]
[1503,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-10","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 800 мм"]
[1504,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-11","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 900 мм"]
[1505,"ФЕРр","91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля","66-29-12","Санация бесшовными полимерными рукавами трубопроводов диаметромдо 1000 мм"]
[1506,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-28-1","Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром:до 150 мм"]
[1507,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-28-2","Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметромдо 300 мм"]
[1508,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-28-3","Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметромдо 450 мм"]
[1509,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-28-4","Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметромдо 600 мм"]
[1510,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-28-5","Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметромдо 800 мм"]
[1511,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-28-6","Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметромдо 1000 мм"]
[1512,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-30-1","Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования"]
[1513,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-47-1","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром:до 200 мм"]
[1514,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-47-2","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 300 мм"]
[1515,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-47-3","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 600 мм"]
[1516,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-47-4","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 900 мм"]
[1517,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-47-5","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 1200 мм"]
[1518,"ФЕРр","91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля","66-47-6","Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметромдо 1400 мм"]
[1519,"ФЕРр","91.13.03-102","Оборудование монтажное на базе микроавтобуса","66-40-1","Бестраншейная замена трубопроводов гофрированными полиэтиленовыми трубами"]
[1520,"ФЕРм","91.21.18-001","Воздухоосушители для маслонаполненных вводов","08-02-175-12","Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ:концевая"]
[1521,"ФЕРм","91.21.18-001","Воздухоосушители для маслонаполненных вводов","08-02-175-13","Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВсоединительная"]
[1522,"ФЕРр","91.21.22-042","Аппараты для переработки битумосодержащих материалов","58-30-1","Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра"]
[1523,"ФЕРр","91.21.22-042","Аппараты для переработки битумосодержащих материалов","58-30-2","На каждый следующий слой добавлять к норме 58-30-1"]
[1524,"ФЕРр","91.21.22-051","Аппараты для снятия и измельчения старых дефектных рубероидных ковров","58-30-1","Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра"]
[1525,"ФЕРм","91.21.22-371","Системы гидравлические для монтажа соединительных муфт","08-02-185-01","Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением:110 кВ"]
[1526,"ФЕРм","91.21.22-371","Системы гидравлические для монтажа соединительных муфт","08-02-185-02","Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением220 кВ"]
[1527,"ФЕРм","91.21.22-371","Системы гидравлические для монтажа соединительных муфт","08-02-185-03","Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением330 кВ"]
[1528,"ФЕРм","91.21.22-371","Системы гидравлические для монтажа соединительных муфт","08-02-185-04","Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением500 кВ"]
[1529,"ФЕРр","91.21.22-411","Термоотбойники для обработки изверженных пород","68-28-3","Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтажетермоструйным способом"]
[1530,"ФЕРр","91.21.22-411","Термоотбойники для обработки изверженных пород","68-29-1","Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных"]
[1531,"ФЕР","91.21.22-439","Установки электронагревательные для утюжки пола","11-01-046-01","Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки"]
[1532,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-012-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, номинальный диаметр трубопроводов:до 200 мм"]
[1533,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-012-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, номинальный диаметр трубопроводов:до 200 мм"]
[1534,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-012-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, номинальный диаметр трубопроводовсвыше 200 до 800 мм"]
[1535,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-013-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводов:до 200 мм"]
[1536,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-013-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводов:до 200 мм"]
[1537,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-013-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводовсвыше 200 до 800 мм"]
[1538,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-013-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводовсвыше 200 до 800 мм"]
[{"$f":"1+A1543","v":1539},"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-014-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений:съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов"]
[1540,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-014-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений:съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов"]
[1541,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-014-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединенийсъемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали"]
[1542,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-014-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединенийсъемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали"]
[1543,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-015-02","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основе:матов минераловатных прошивных и плит минераловатных"]
[1544,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-015-02","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основе:матов минераловатных прошивных и плит минераловатных"]
[1545,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-015-03","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основематов из стеклянного штапельного волокна"]
[1546,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-015-03","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основематов из стеклянного штапельного волокна"]
[1547,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-016-02","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основе:матов минераловатных прошивных и плит минераловатных"]
[1548,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-016-03","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основематов из стеклянного штапельного волокна"]
[1549,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-020-01","Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой"]
[1550,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-049-01","Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:листами алюминиевых сплавов"]
[1551,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-049-02","Покрытие поверхности изоляции трубопроводовсталью оцинкованной"]
[1552,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-049-03","Покрытие поверхности изоляции трубопроводовметаллопластом"]
[1553,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-053-01","Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия"]
[1554,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-053-01","Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия"]
[1555,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-053-02","Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия"]
[1556,"ФЕР","91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции","26-01-053-02","Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия"]
[1557,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-01","Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:из трехкомнатных квартир"]
[1558,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-01","Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:из трехкомнатных квартир"]
[1559,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-02","Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домахиз двухкомнатных квартир"]
[1560,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-02","Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домахиз двухкомнатных квартир"]
[1561,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-03","Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домахиз однокомнатных квартир"]
[1562,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-04","Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях:общежитий"]
[1563,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-05","Устройство системы централизованного отопления во временных зданияхдетских садов или яслей"]
[1564,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-06","Устройство системы централизованного отопления во временных зданияхмагазинов"]
[1565,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-07","Устройство системы централизованного отопления во временных зданияхшкол"]
[1566,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-001-08","Устройство системы централизованного отопления во временных зданияхклубов"]
[1567,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-002-01","Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:бытовых помещений"]
[1568,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-002-01","Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:бытовых помещений"]
[1569,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-002-02","Устройство централизованной системы отопления во временных зданияхстоловых"]
[1570,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-002-02","Устройство централизованной системы отопления во временных зданияхстоловых"]
[1571,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-002-03","Устройство централизованной системы отопления во временных зданияхконтор на 20 мест со здравпунктом"]
[1572,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-002-04","Устройство централизованной системы отопления во временных зданияхконтор на 30 мест со здравпунктом или буфетом"]
[1573,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-002-05","Устройство централизованной системы отопления во временных зданияхскладов отапливаемых"]
[1574,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","21-02-002-06","Устройство централизованной системы отопления во временных зданияхмастерских"]
[1575,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-002-01","Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода:до 350 мм"]
[1576,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-002-01","Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода:до 350 мм"]
[1577,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-002-02","Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопроводасвыше 350 до 800 мм"]
[1578,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-002-02","Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопроводасвыше 350 до 800 мм"]
[1579,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-003-01","Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем"]
[1580,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-003-01","Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем"]
[1581,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-004-01","Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем"]
[1582,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-004-01","Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем"]
[1583,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-006-01","Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т"]
[1584,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-006-01","Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т"]
[1585,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-007-01","Изоляция трубопроводов шнурами:хризотилцементными"]
[1586,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-007-01","Изоляция трубопроводов шнурами:хризотилцементными"]
[1587,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-007-02","Изоляция трубопроводов шнурамихризотилцементными пуховыми"]
[1588,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-007-02","Изоляция трубопроводов шнурамихризотилцементными пуховыми"]
[1589,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-008-01","Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими"]
[1590,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-008-01","Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими"]
[1591,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-009-01","Изоляция трубопроводов:матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем"]
[1592,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-009-01","Изоляция трубопроводов:матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем"]
[1593,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-009-02","Изоляция трубопроводовплитами из стеклянного штапельного волокна"]
[1594,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-009-02","Изоляция трубопроводовплитами из стеклянного штапельного волокна"]
[1595,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-010-01","Изоляция трубопроводов:матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой"]
[1596,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-010-01","Изоляция трубопроводов:матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой"]
[1597,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-010-02","Изоляция трубопроводовматами из стеклянного штапельного волокна"]
[1598,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-010-02","Изоляция трубопроводовматами из стеклянного штапельного волокна"]
[1599,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-011-01","Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна"]
[1600,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-011-01","Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна"]
[1601,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-011-02","Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна"]
[1602,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-011-02","Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна"]
[{"$f":"1+A1607","v":1603},"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-012-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, номинальный диаметр трубопроводов:до 200 мм"]
[1604,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-012-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, номинальный диаметр трубопроводов:до 200 мм"]
[1605,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-012-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, номинальный диаметр трубопроводовсвыше 200 до 800 мм"]
[1606,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-013-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводов:до 200 мм"]
[1607,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-013-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводов:до 200 мм"]
[1608,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-013-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводовсвыше 200 до 800 мм"]
[1609,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-013-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводовсвыше 200 до 800 мм"]
[1610,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-014-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений:съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов"]
[1611,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-014-01","Изоляция арматуры и фланцевых соединений:съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов"]
[1612,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-014-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединенийсъемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали"]
[1613,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-014-02","Изоляция арматуры и фланцевых соединенийсъемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали"]
[1614,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-015-02","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основе:матов минераловатных прошивных и плит минераловатных"]
[1615,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-015-02","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основе:матов минераловатных прошивных и плит минераловатных"]
[1616,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-015-03","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основематов из стеклянного штапельного волокна"]
[1617,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-015-03","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основематов из стеклянного штапельного волокна"]
[1618,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-016-02","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основе:матов минераловатных прошивных и плит минераловатных"]
[1619,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-016-03","Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основематов из стеклянного штапельного волокна"]
[1620,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-017-01","Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром:до 160 мм трубками"]
[1621,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-017-02","Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром180 мм пластинами (плитами)"]
[1622,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-020-01","Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой"]
[1623,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-022-01","Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)"]
[1624,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-022-02","Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)"]
[1625,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-049-01","Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:листами алюминиевых сплавов"]
[1626,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-049-02","Покрытие поверхности изоляции трубопроводовсталью оцинкованной"]
[1627,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-049-03","Покрытие поверхности изоляции трубопроводовметаллопластом"]
[1628,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-050-01","Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной"]
[1629,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-050-01","Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной"]
[1630,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-051-01","Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)"]
[1631,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-051-01","Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)"]
[1632,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-052-01","Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными"]
[1633,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-052-01","Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными"]
[1634,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-052-02","Покрытие поверхности изоляции трубопроводовпленками ПВХ, армопластами"]
[1635,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-054-01","Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов"]
[1636,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-054-01","Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов"]
[1637,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-054-02","Оклеивание поверхности изоляции:рулонными материалами на битумной мастике"]
[1638,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-054-02","Оклеивание поверхности изоляции:рулонными материалами на битумной мастике"]
[1639,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-054-03","Оклеивание поверхности изоляциитканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА"]
[1640,"ФЕР","91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек","26-01-054-03","Оклеивание поверхности изоляциитканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА"]