{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Приложение № 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Приложение № 1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":3,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2]]}
[null,null,"Приложение №1"]
["Перечень машин и механизмов"]
[]
["№ п/п","Код машины, механизма","Наименование машины, механизма"]
[1,2,3]
[1,"91.01.01-001","Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)"]
[{"$f":"A6+1","v":2},"91.01.03-001","Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3"]
[{"$f":"A7+1","v":3},"91.01.03-002","Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3"]
[4,"91.01.05-052","Экскаваторы-планировщики на тракторе, емкость ковша 0,8 м3"]
[5,"91.02.04-031","Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной: до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм"]
[6,"91.02.04-033","Установки буровые для бурения скважин под сваи ударно-канатного бурения, глубиной: до 20 м, диаметром до 1200 мм"]
[7,"91.02.04-034","Установки буровые для бурения скважин под сваи ударно-канатного бурения, глубиной: до 30 м, диаметром до 1000-1100 мм"]
[8,"91.02.04-037","Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 30 м, диаметром до 1000-1100 мм"]
[9,"91.03.02-014","Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 75 кВт"]
[10,"91.03.02-017","Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 250 кВт"]
[11,"91.03.02-018","Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 315 кВт"]
[12,"91.03.06-033","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом: «нагребающие лапы» производительностью 2,2 м3/мин"]
[13,"91.03.06-034","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 2,5 м3/мин"]
[14,"91.03.06-035","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 3 м3/мин"]
[15,"91.03.06-036","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом: «нагребающие лапы» производительностью 4 м3/мин"]
[16,"91.03.06-037","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом \"нагребающие лапы\" производительностью 5 м3/мин"]
[17,"91.03.06-038","Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом: «нагребающие лапы» производительностью 6,3 м3/мин"]
[18,"91.03.19-021","Компенсаторы высоты на эстакаде"]
[19,"91.04.02-001","Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН)"]
[20,"91.04.02-034","Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 2500 кН"]
[21,"91.05.05-002","Краны на автомобильном ходу в составе кабелеукладочной колонны, грузоподъемность 10 т"]
[22,"91.05.10-001","Краны ползучие для радиомачт, грузоподъемность 5 т"]
[23,"91.05.10-002","Краны ползучие для радиомачт, грузоподъемность 8 т"]
[24,"91.05.10-003","Краны ползучие для радиомачт, грузоподъемность 12 т"]
[25,"91.05.10-004","Краны ползучие для радиомачт, грузоподъемность 15 т"]
[26,"91.06.03-038","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 50 кН"]
[27,"91.06.03-039","Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 200 кН"]
[28,"91.06.03-050","Лебедки самоходные 12,5 т"]
[29,"91.06.03-071","Лебедочные станции, грузоподъемность до 0,5 т"]
[30,"91.06.03-091","Мотолебедки, тяговое усилие 20 т"]
[31,"91.06.04-005","Мачты ползучие 3 т"]
[32,"91.06.06-031","Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м"]
[33,"91.06.06-050","Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность 100 т, высота подъема 105 м"]
[34,"91.07.06-011","Узлы глинорастворные с очистным комплексом"]
[35,"91.07.11-507","Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт"]
[36,"91.07.11-570","Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч"]
[37,"91.08.01-011","Укладчики литого асфальтобетона, ширина укладки от 3 до 9 м"]
[38,"91.08.04-031","Машины для разогрева асфальтобетонных покрытий, площадь нагрева до 45 м2"]
[39,"91.08.04-032","Машины плавильно-заливочные универсальные, емкость бака для материала 500 л, мощность 30,5 л.с."]
[40,"91.08.04-033","Машины плавильно-заливочные, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.)"]
[41,"91.08.04-034","Машины плавильно-заливочные, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.), с тепловым копьем"]
[42,"91.08.04-041","Нагреватели асфальтобетонного покрытия, предварительные"]
[43,"91.08.05-021","Бетоноукладчики-планировщики со скользящими формами, мощность 68,6 кВт"]
[44,"91.08.05-053","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований"]
[45,"91.08.07-011","Распределители каменной мелочи"]
[46,"91.08.07-016","Распределители щебня, производительность 65 м/мин"]
[47,"91.08.08-001","Смесители-укладчики литых эмульсионно-минеральных смесей, бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин"]
[48,"91.08.08-014","Установки для приготовления поверхностно-активных добавок"]
[49,"91.08.10-041","Фрезы самоходные дорожные, ширина фрезерования 350 мм, мощность 31,50 кВт (43 л.с.)"]
[50,"91.08.10-050","Фрезы навесные без трактора для устройства шумовых полос"]
[51,"91.08.10-053","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 500 мм до 1000 мм"]
[52,"91.08.10-054","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1000 мм до 1300 мм"]
[53,"91.08.10-055","Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана от 1500 мм до 2200 мм"]
[54,"91.08.11-021","Машины для разделки швов и трещин, глубина реза до 60 мм, ширина реза 20 мм, частота вращения 10000 об/мин"]
[55,"91.08.11-031","Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т"]
[56,"91.08.11-051","Ремиксеры, рабочая ширина до 4,5 м, мощность 240 кВт (326 л.с.)"]
[57,"91.08.11-061","Ресайклеры-стабилизаторы грунта, ширина фрезерования 3048 мм, мощность 500 кВт (680 л.с.)"]
[58,"91.08.11-071","Стабилизаторы грунта, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)"]
[59,"91.08.11-091","Установки для терморисайклинга дорожного покрытия, рабочая ширина до 8,5 м, мощность 151 кВт (205 л.с.)"]
[60,"91.08.11-111","Машины для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом"]
[61,"91.11.01-011","Специальные кабельные машины"]
[62,"91.11.02-011","Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях"]
[63,"91.11.02-071","Траншеезасыпщики прицепные колесные"]
[64,"91.11.02-081","Тросопроводоукладчик самоходный ТПН"]
[65,"91.11.02-091","Установки для пневмопрокладки волоконно-оптического кабеля"]
[66,"91.12.08-111","Опыливатели широкозахватные универсальные"]
[{"$f":"A71+1","v":67},"91.12.08-131","Подборщики мелких древесных остатков"]
[68,"91.13.01-021","Машины для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм, мощность 25 л.с."]
[69,"91.13.01-024","Машины коммунально-уборочные, емкость бака 380 л, производительность турбины от 6000 до 9000 м3/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.)"]
[70,"91.13.01-025","Машины укладочно-ремонтные, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с."]
[71,"91.13.01-031","Машины для устройства укрепительных полос"]
[72,"91.13.01-037","Машины маркировочные на базе автомобиля"]
[73,"91.13.01-039","Машины сушильные, мощность 26 кВт (35 л.с.)"]
[74,"91.13.01-041","Площадки сушильные, мощность теплового потока 6453 кал/с"]
[75,"91.13.01-061","Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля"]
[76,"91.13.03-071","Вышки специальные на автомобиле, оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием"]
[77,"91.13.03-091","Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля"]
[78,"91.13.03-101","Оборудование инспекционное на базе автомобиля"]
[79,"91.13.03-102","Оборудование монтажное на базе микроавтобуса"]
[80,"91.21.18-001","Воздухоосушители для маслонаполненных вводов"]
[81,"91.21.22-042","Аппараты для переработки битумосодержащих материалов"]
[82,"91.21.22-051","Аппараты для снятия и измельчения старых дефектных рубероидных ковров"]
[83,"91.21.22-371","Системы гидравлические для монтажа соединительных муфт"]
[84,"91.21.22-411","Термоотбойники для обработки изверженных пород"]
[85,"91.21.22-439","Установки электронагревательные для утюжки пола"]
[86,"91.21.22-441","Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции"]
[87,"91.21.22-443","Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек"]